6. Свидетельство о приемке
[bookmark: Зарядное_устройство_ЗУ-1А_,_заводской_№_]Зарядное устройство переменного тока с двумя пистолетами мощностью 7 кВт, 

заводской № __________________________ 

[bookmark: техническим__условиям_ЗУ._00.00.000_ТУ_и]соответствует ГОСТ IEC 61851-22-2017 и признано годным для эксплуатации.


[bookmark: Дата_выпуска]Дата изготовления «____» _____________ 20___ г.
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Тел. сервис-службы: +(998) 881-001-881
Тел. отдела реализации:  +(998) 880-171-088 
E-mail: cc@tashelectroapparat.uz
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ПЕРЕМЕННОГО ТОКА С ДВУМЯ ПИСТОЛЕТАМИ МОЩНОСТЬЮ 7 кВт



ПАСПОРТ


1. Назначение
1.1. Зарядное устройство переменного тока с двумя пистолетами мощностью 7 кВт (в дальнейшем Устройство) предназначено для зарядки электромобилей переменным током мощностью до 7кВт двумя пистолетами с разъемом GB/T AC.
1.2. Управлением устройством осуществляется через приложение, устанавливаемое на смартфон пользователя (опционально).
1.3. Устройство предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом, при температуре окружающего воздуха от -30°С до +55°С, относительной влажности до 95% при температуре 25°С и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст.
1.4. Устройство изготавливается в прочном металлическом корпусе.

2. Технические характеристики
	Характеристика
	Значение

	Способ установки
	 Напольный

	Тип зарядного устройства
	 AC (Переменного тока) 

	Тип разъема
	 GB/T AC 

	Способ запуска
	 Подключение/Приложение

	Длина кабеля
	 5 м 

	Входное напряжение
	 2*220 В (± 10%)

	Частота
	 50/60 Гц 

	Выходная мощность 1 пистолета
	 ≤ 7 кВт 

	Степень защиты
	 IP54

	Диапазон рабочих температур
	 - 30°С ~ +55°С 

	Габариты (ШхГхВ),  мм
	не более 320×190×1500 



3. Комплектность
3.1. Зарядное устройство переменного тока с двумя пистолетами мощностью 7 кВт	1 шт.
3.2. Паспорт	1 шт.


4. Правила хранения и установки.
4.1. Зарядное устройство должно храниться в закрытом помещении с температурой окружающего воздуха от –30°С до +55°С и относительной влажности до 80% при температуре 25°С (без конденсации влаги).
[bookmark: _GoBack]4.2. В помещении при хранении и эксплуатации не должно быть паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих деградацию пластика и повреждение изоляции, а также токопроводящей и взрывоопасной пыли.
4.3. Зарядное устройство рекомендуется устанавливать на высоте не ниже 50 мм от уровня пола.
4.4. Место установки должно обеспечивать:
· удобные условия установки, подключения, обслуживания и осмотра;
· надежное заземление.
4.4. Условия хранения и эксплуатации зарядного устройства в части воздействия климатических факторов должно соответствовать условиям "5". ГОСТ 15150-69 и группе С в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23170-78.


5. Гарантийные обязательства изготовителя
5.1. Изготовитель гарантирует соответствие зарядного устройства переменного тока с двумя пистолетами мощностью 7 кВт требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации устройства 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня отгрузки изготовителем.
5.3. Гарантия действительна при условии соблюдения потребителем условий хранения и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение всего гарантийного срока.
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