6.3. Гарантия действительна при условии соблюдения потребителем условий хранения и эксплуатации в соответствии с настоящим паспортом в течение всего гарантийного срока.
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ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО ЭЛЕКТРОМОБИЛЕЙ
ZUE-DC120-GB/T

ПАСПОРТ
1. Назначение
1.1. Зарядное устройство электромобилей ZUE-DC120- GB/T (в дальнейшем устройство) предназначено для зарядки электромобилей постоянным током мощностью до 120кВт пистолетом с разъемом GB/T DC.
1.2. Управлением устройством осуществляется через приложение, устанавливаемое на смартфон пользователя.
1.3. Устройство предназначено для эксплуатации в районах с умеренным климатом, в помещениях с искусственно регулируемыми условиями при температуре окружающего воздуха от -30°С до +55°С, относительной влажности до 80% при температуре 25°С и атмосферном давлении от 650 до 800 мм рт. ст.
1.4. Устройство изготавливается в прочном металлическом корпусе, предназначенном для установки на заранее подготовленный фундамент. 

2. Технические характеристики

	Характеристика
	Значение

	Способ установки
	 Напольный

	Тип зарядного устройства
	 DC (Постоянного тока) 

	Тип разъема
	GB/T DC 

	Способ запуска
	Приложение

	Количество пистолетов
	 2 шт. 

	Входное напряжение
	 3x220(380) В (± 15%) 

	Частота
	 50/60 Гц 

	Выходная мощность
	 ≤ 120 кВт 

	Степень защиты
	 IP55 

	Диапазон рабочих температур
	 - 40°С ~ +65°С 

	Габариты (ВхШхГ),  мм
	не более 1800*850*750 

	Масса, кг
	не более 280



3. Комплектность
3.1. Зарядное устройство ZUE-DC120-GB/T	1 шт.
3.2. Паспорт	1 шт.
3.3. Огнеупорная глина	2 кг
3.4. Ручка управления переключателя в литом корпусе	1 шт.
3.5. Ключ	6 шт.
3.6. Пластина закрытия модуля	1 шт.
3.7. Пластина закрытия основания	1 комп.
4. Правила хранения и установки.
4.1. Зарядное устройство должно храниться в закрытом помещении с температурой окружающего воздуха от –30°С до +55°С и относительной влажности до 80% при температуре 25°С ( без конденсации влаги).
4.2. В помещении при хранении и эксплуатации не должно быть паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию металлов и повреждение изоляции, а также токопроводящей и взрывоопасной пыли.
4.3. Зарядное устройство рекомендуется устанавливать на высоте не ниже 50 мм от уровня пола.
4.4. Место установки должно обеспечивать:
· удобные условия установки, подключения, обслуживания и осмотра;
· надежное заземление.
4.5. Условия хранения и эксплуатации зарядного устройства в части воздействия климатических факторов должно соответствовать условиям "5". ГОСТ 15150-69 и группе С в части воздействия механических факторов по ГОСТ 23170-78.

5. Техническое обслуживание
5.1. Для обеспечения нормальной работы устройства в течение всего срока службы необходимо раз в три месяца производить осмотр устройства, очистку от пыли и загрязнений, подтягивание контактных электрических соединений.

6. Гарантийные обязательства изготовителя
6.1. Изготовитель гарантирует соответствие зарядного устройства электромобилей ZUE-DC120-GB/T требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации устройства 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 14 месяцев со дня отгрузки изготовителем.
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