
Технические характеристики зарядных станций 
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	Зарядная станция для электромобилей мощностью 7 кВт.
Функциональные особенности: 
Напряжение питающей сети: 220 ± 20%, Электропитание (1P+N+PE) 
- частота питающей сети, Гц: 50/60
-максимальная выходная мощность, кВт: 7
- максимальный ток, А: 32
-зарядный разъем GBT разъёмы китайского стандарта
-станция производит заряд аккумулятора в соответствии с IEC 61851-1 в режиме Mode 4.
- Длина кабеля: 5 м
- Светодиодный индикатор Зеленый/синий/красный
- Режим запуска RFID
- Сетевой интерфейс Бютуз и Wifi
- Степень защиты IP65
- RCD 30 мА переменного тока + 6 мА постоянного тока
- Электрическая защита Защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения,
защита от перегрузки по току, защита от перегрева, защита от утечки на
землю, защита от короткого замыкания на выходе и т.д.
- Технический стандарт GB/T18487.1-2015, GB/T 20234.1-2015
- Рабочая влажность 5%-95%
- Рабочая температура -30~60°C 
- Установка Настенный, напольный монтаж
- Размер изделия W194*D91*H329 мм
- Вес нетто 3 кг
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	Зарядная станция для электромобилей Стационарное зарядное устройство переменного тока
Коммерческая версия с 4G модулем доступа к облачному сервису TEZROQ®
Выдаваемая мощность: до 22 кВт
Тип разъёма: Type2   
- Длина кабеля: 5 м
- Светодиодный индикатор Зеленый/синий/красный
- Режим запуска RFID
- Сетевой интерфейс Бютуз и Wifi
- Степень защиты IP65
- RCD 30 мА переменного тока + 6 мА постоянного тока
- Электрическая защита Защита от перенапряжения, защита от пониженного напряжения,
защита от перегрузки по току, защита от перегрева, защита от утечки на
землю, защита от короткого замыкания на выходе и т.д.
- Технический стандарт GB/T18487.1-2015, GB/T 20234.1-2015
- Рабочая влажность 5%-95%
- Рабочая температура -30~60°C 
- Установка Настенный, напольный монтаж
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	Зарядное устройство с двумя пистолетами (для зарядки мощностями 7 кВт GB/T AC и 22 кВт Type2 AC) с управлением через мобильное приложение и тачскрин-экраном.
Характеристики:
Входное напряжение – 3х220/380 VAC 
Частота сети питания – 50 Hz ±2%
Номинальная мощность – 1) 7 kW; 2) 22 kW
Выходное напряжение – 1) 220 VAC; 2) 3х220/380 VAC
Максимальный выходной ток – 32 A 
Тип разъема подключения к электромобилю – 1) GB/T; 2) Type2
Способ запуска – через приложение
Способ вывода информации – сенсорный экран
Степень защиты корпуса – IP54
Диапазон рабочих температур – -30°С…+60°С
Длина кабеля – 1) 5 м; 2) 5 м
Степень защиты - IP54.
Габаритные размеры, не более - 1465х490х255 мм. 
Вес, не более – 35 кг
	[image: ]

	
	Зарядное устройство с двумя пистолетами (для зарядки мощностями 7 кВт GB/T AC и 7 кВт GB/T) с управлением через мобильное приложение и тачскрин-экраном.
Характеристики:
Входное напряжение – 3х220/380 VAC 
Частота сети питания – 50 Hz ±2%
Номинальная мощность – 1) 7 kW; 2) 22 kW
Выходное напряжение – 1) 220 VAC; 2) 3х220/380 VAC
Максимальный выходной ток – 32 A 
Способ запуска – через приложение
Способ вывода информации – сенсорный экран
Степень защиты корпуса – IP54
Диапазон рабочих температур – -30°С…+60°С
Длина кабеля – 1) 5 м; 2) 5 м
Степень защиты - IP54.
Габаритные размеры, не более - 1465х490х255 мм. 
Вес, не более – 35 кг
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	Стационарное зарядное устройство постоянного тока мощностью 20 кВт
Способ установки Напольный
Тип зарядного устройства – DC (Постоянного тока)
Тип разъема GB/T DC 
Способ запуска Приложение, карта
Длина кабеля – 4.5 м
Входное напряжение 400 В (± 10%), 3P+N+PE
частота питающей сети, Гц: 50/60
Степень защиты IP55
Рабочая температура -40~65°C 
Габариты (ВхШхГ),  мм не более 836*656*200
	[image: A close-up of a gas pump

AI-generated content may be incorrect.]

	5
	Зарядная станция для электромобилей мощностью 80 кВт с двумя пистолетами GBT.
Функциональные особенности: Напряжение питающей сети: 380 ± 15%, переменное трехфазное (3P+N+PE) -частота питающей сети, Гц: 50/60
-максимальная выходная мощность, кВт: 80
-максимальное напряжение, В: 1000 -максимальный ток, А:250
-зарядный разъем GBT разъёмы китайского стандарта
-станция производит заряд аккумулятора в соответствии с IEC 61851-1 в режиме Mode 4.
- Длина кабеля: 4 м
- Экран дисплея: 8-дюмовый сенсорный ЖК-экран
- Язык: Английский/Русский/Киргизский
- Протокол OCPP 1.6J
- Сетевой интерфейс 4G/сеть Ethernet
- Степень защиты IP55/IK10 (не включая экран)
- Коэффициент мощности ≥0.99 
- КПД ≥ 95 %
- Потребление энергии в режиме ожидания ≥25 Вт
- Рабочая влажность 5%-95%
- Рабочая температура -40~65°C (-20~50°C при полной нагрузке)
- Уровень шума ≤ 65 дБ
- Размер изделия W940*D480*H1500 мм
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	Зарядная станция для электромобилей мощностью 120 кВт с двумя пистолетами GBT.
Функциональные особенности: Напряжение питающей сети: 380 ± 15%, переменное трехфазное (3P+N+PE) -частота питающей сети, Гц: 50/60
-максимальная выходная мощность, кВт: 120
-максимальное напряжение, В: 1000 -максимальный ток, А:250
-зарядный разъем GBT разъёмы китайского стандарта
-станция производит заряд аккумулятора в соответствии с IEC 61851-1 в режиме Mode 4.
- Длина кабеля: 5 м
- Экран дисплея: 8-дюмовый сенсорный ЖК-экран
- Язык: Английский/Русский/Киргизский
- Протокол OCPP 1.6J
- Сетевой интерфейс 4G/сеть Ethernet
- Степень защиты IP55/IK10 (не включая экран)
- Коэффициент мощности ≥0.99 
- КПД ≥ 95 %
- Потребление энергии в режиме ожидания ≥35 Вт
- Рабочая влажность 5%-95%
- Рабочая температура -40~65°C (-20~50°C при полной нагрузке)
- Уровень шума ≤ 65 дБ
- Размер изделия W850*D750*H1800 мм
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	Групповая зарядная станция мощностью 240 кВт с терминалами GB/T.
 Электропитание 3P+N+PE
Входное напряжение 400Vac±10%
Выходное напряжение 50Vdc~1000Vdc
Частота 45Hz~65Hz
Максимальное КПД ≥95%
Коэффициент мощности＞0.99
THDi ≤3%
Выходные каналы - 6*400A
Экран - 8”LCD screen
Аварийная остановка - Yes
Язык - Английский (другие языки необходимо настроить)
Подключение - Standard: - 4G  Ethernet  LAN 
 Optional: - Wi-Fi
Протокол платформы - OCPP1.6J
Рабочая влажность - 5%RH~95%RH
Рабочая высота (над уровнем моря) - ≤2000m
Рабочая температура -30 °C~50 °C
Степень защиты IP (от пыли и влаги) - IP55
Степень защиты IK (ударопрочность) - IK10 (Screen IK08)
Охлаждение (система охлажденеи) - Air cooling

	[image: A white machine with black wires

Description automatically generated with medium confidence]
[image: A white machine with black wires

Description automatically generated with medium confidence]



image4.png
uuuuuuu




image5.png




image6.png




image7.png




image8.png




image9.png




image1.png




image2.png




image3.png




