
Электромобилларни қувватлаш қурилмаларининг техник хусусиятлари
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	Электромобиллар учун 7 кВт қувватлаш ускунаси
Функционал ва техник хусусиятлари:
· Тармоқ манбаи кучланиши: 220 В ± 20%, электр таминоти (1P+N+PE)
· Тармоқ частотаси: 50/60 Гц
· Максимал чиқиш қуввати: 7 кВт
· Максимал ток кучи: 32 А
· Қувватлаш улчагичи: Хитой стандартидаги GB/T улагич
· Қувватлаш режими: Стандарт IEC 61851-1 бўйича Mode 4 режимида аккумуляторни қувватлашни амалга оширади
· Кабель узунлиги: 5 м
· Светодиод (LED) индикатор: Яшил / кўк / қизил
· Ишга тушириш режими: RFID-карта орқали
· Тармоқ интерфейси: Bluetooth ва Wi-Fi
· Ҳимоя даражаси: IP65
· Қолдиқ ток қурилмаси (RCD): 30 мА ўзгарувчан ток (AC) + 6 мА ўзгармас ток (DC)
· Электр ҳимояси: Юқори кучланишдан, паст кучланишдан, ток бўйича ортиқча юкланишдан, қизиб кетишдан, ерга ток сизиб чиқишидан ва чиқишдаги қисқа туташувдан ҳимоя
· Техник стандартлар: GB/T18487.1-2015, GB/T 20234.1-2015
· Ишчи намлик: 5% – 95%
· Ишчи ҳарорат: -30 °C дан +60 °C гача
· Ўрнатиш тури: Деворга ўрнатилади ёки ер сатхига ўрнатилади.
· Маҳсулот ўлчами: 194 × 91 × 329 мм
· Нетто вазни: 3 кг
	[image: ]

	2
	Электромобиллар учун қувватлаш ускунаси (Ўзгарувчан токдаги стационар қувватлаш қурилмаси)
TEZROQ® булутли сервисига уланиш учун 4G модулига эга тижорат талқини
Техник хусусиятлари:
· Чиқиш қуввати: 22 кВт гача
· Улагич тури: Type 2
· Кабель узунлиги: 5 м
· Светодиод (LED) индикатор: Яшил / кўк / қизил
· Ишга тушириш режими: RFID-карта орқали
· Тармоқ интерфейси: Bluetooth ва Wi-Fi
· Ҳимоя даражаси: IP65
· Қолдиқ ток қурилмаси (RCD): 30 мА ўзгарувчан ток (AC) + 6 мА ўзгармас ток (DC)
· Электр ҳимояси: Юқори кучланишдан ҳимоя, паст кучланишдан ҳимоя, ток бўйича ортиқча юкланишдан ҳимоя, қизиб кетишдан ҳимоя, ерга ток сизиб чиқишидан ҳимоя, чиқишдаги қисқа туташувдан ҳимоя ва бошқалар.
· Техник стандартлар: GB/T18487.1-2015, GB/T 20234.1-2015
· Ишчи намлик: 5% – 95%
· Ишчи ҳарорат: -30 °C дан +60 °C гача
· Ўрнатиш тури: Деворга ўрнатилади ёки ер сатхига ўрнатилади
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	 Икки улагичли электромобилларни қувватлаш қурилмаси (7 кВт GB/T AC ва 22 кВт Type2 AC қувватда қувватлаш учун), сенсорли экран ва мобил илова орқали бошқариш имкониятига эга.
Техник хусусиятлари:
· Кириш кучланиши: 3х220/380 В AC (ўзгарувчан ток)
· Тармоқ частотаси: 50 Гц ±2%
· Номинал қувват: 1) 7 кВт; 2) 22 кВт
· Чиқиш кучланиши: 1) 220 В AC; 2) 3х220/380 В AC
· Максимал чиқиш токи: 32 А
· Электромобилга уланиш улагич тури: 1) GB/T; 2) Type2
· Ишга тушириш усули: Мобил илова орқали
· Маълумот чиқариш усули: Сенсорли экран 
· Корпуснинг ҳимоя даражаси: IP54
· Ишчи ҳарорат даражаси: -30°C…+60°C
· Кабель узунлиги: 1) 5 м; 2) 5 м
· Маҳсулот ўлчами: 1465 х 490 х 255 мм
· Вазни : 35 кг
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	Икки улагичли электромобилларни қувватлаш қурилмаси (7 кВт GB/T AC ва 7 кВт GB/T қувват билан зарядлаш учун), сенсорли экран ва мобил илова орқали бошқариш имкониятига эга.
Техник хусусиятлари :
· Кириш кучланиши: 3х220/380 VAC
· Тармоқ частотаси: 50 Hz ±2%
· Номинал қуввати :1) 7 kW; 2) 22 kW
· Чиқиш кучланиши: 1) 220 VAC; 2) 3х220/380 VAC
· Максимал чиқиш токи: 32 A
· Ишга тушириш усули – илова орқали
· Маълумот чиқариш усули – сенсорли экран
· Корпуснинг ҳимоя даражаси:  IP54
· Ишчи ҳарорат даражаси: -30°С…+60°С
· Кабель узунлиги: 1) 5 м; 2) 5 м
· Ҳимоя даражаси: IP54
· Маҳсулот ўлчами: 1465х490х255 мм
· Вазни: 35 кг
	[image: ]

	5
	20 кВт қувватга эга стационар ўзгармас ток (DC) электромобилларни қувватлаш қурилмаси.
Техник хусусиятлари:
· Ўрнатиш усули – Ер сатхига ўрнатилади.
· Қувватлаш қурилмасининг тури : DC (Ўзгармас ток)
· Улагич тури:   GB/T DC
· Ишга тушириш усули: Илова, карта орқали
· Кабель узунлиги: 4.5 м
· Кириш кучланиши: 400 В (± 10%), 3P+N+PE
· Тармоқ частотаси: Гц – 50/60
· Ҳимоя даражаси: IP55
· Ишчи ҳарорат: -40~65°C
· Маҳсулот ўлчами: 836 х 656 х 200 мм
· Вазни: 65кг 
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	Иккита GB/T улагичли, қуввати 40 кВт бўлган электромобилларни қувватлаш қурилмаси.
Техник хусусиятлари:
· Тармоқ кучланиши: 380 ± 15%, ўзгарувчан уч фазали (3P+N+PE)
· Тармоқ частотаси: Гц – 50/60
· Кириш кучланиши: AC 400 В ±15%
· Кириш частотаси: 50 Гц
· Ўзгармас ток (DC) кучланиш оралиғи: 300–1000 В
· Қуввати: 40 кВт
· Номинал чиқиш токи: 125 А
· Номинал чиқиш кучланиши: 200–1000 В (CHAdeMO учун: 200–500 В)
Таркибий қисмлари ва хусусиятлари:
Маҳсулот ўлчами: 1780 × 800 × 950 мм
· Қўлланиш соҳаси:  барча турдаги электр транспорт воситалари
· Қути материали:  металл
· Улагич вариантлари:  GB/T
· Ўрнатиш усули: Ер сатхига ўрнатилади
· Кабель узунлиги – 5 м
· Ишчи ҳарорат: –30 °C ~ +55 °C
· Ишчи намлик: 5% ~ 95%
· Денгиз сатҳидан баландлиги: 2000 м гача
· Ҳимоя даражаси:IP65
· Шовқин даражаси: < 50 дБ
· Қувватлаш (қувватлаш даражаси – батарея сиғими, қуввати ёки вақтига қараб автоматик қувватлаш
· Алоқа интерфейслари – CAN, RS-485, 4G ёки Ethernet
· Фойдаланувчи интерфейси: 7 дюймли сенсорли LCD-экран
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	Иккита GB/T улагичли, қуввати 80 кВт бўлган электромобилларни қувватлаш қурилмаси.
Функционал хусусиятлари:
· Тармоқ кучланиши – 380 ± 15%, ўзгарувчан уч фазали (3P+N+PE)
· Тармоқ частотаси: Гц – 50/60
· Максимал чиқиш қуввати: кВт – 80
· Максимал кучланиш: В – 1000
· Максимал ток:  А – 250
· Қувватлаш улагичи: Хитой стандартидаги GB/T улагичлари 
· Қувватлаш тизими: станция аккумуляторни IEC 61851-1 стандарти бўйича Mode 4 режимида қувватлайди
· Кабель узунлиги:4 м
· Дисплей экрани: 8 дюймли сенсорли LCD (ЖК) экран
· Тил:– Инглизча / Русча / Ўзбекча
· Протокол: OCPP 1.6J
· Тармоқ интерфейси: 4G / Ethernet тармоғи
· Ҳимоя даражаси – IP55 / IK10 (экрандан ташқари)
· Қувват коэффициенти: ≥ 0.99
· Фойдали иш коэффициенти: (ФИК / КПД) – ≥ 95%
· Кутиш режимидаги энергия истеъмоли: ≤ 25 Вт 
· Ишчи намлик: 5% – 95%
· Ишчи ҳарорат: -40°C ~ +65°C (тўлиқ юкламада -20°C ~ +50°C)
· Шовқин даражаси: ≤ 65 дБ
· Маҳсулот ўлчами: 940 × 480 × 1500 мм
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	Иккита GB/T улагичли, қуввати 120 кВт бўлган электромобилларни қувватлаш қурилмаси.
Функционал хусусиятлари:
· Тармоқ кучланиши: 380 ± 15%, ўзгарувчан уч фазали (3P+N+PE)
· Тармоқ частотаси: Гц – 50/60
· Максимал чиқиш қуввати: кВт – 120
· Максимал кучланиш: В – 1000
· Максимал ток: А – 250
· Қувватлаш улагичи: Хитой стандартидаги GB/T улагичлари (разъёмлари)
· Қувватлаш режими:  станция аккумуляторни IEC 61851-1 стандарти бўйича Mode 4 режимида қувватлайди
· Кабель узунлиги: 5 м
· Дисплей экрани: 8 дюймли сенсорли LCD (ЖК) экран
· Тил: Инглизча / Русча / Ўзбекча
· Протокол: OCPP 1.6J
· Тармоқ интерфейси:  4G / Ethernet тармоғи
· Ҳимоя даражаси: IP55 / IK10 (экрандан ташқари)
· Қувват коэффициенти: ≥ 0.99
· Фойдали иш коэффициенти:  ≥ 95%
· Кутиш режимидаги энергия истеъмоли:  ≤ 35 Вт
· Ишчи намлик: 5% – 95%
· Ишчи ҳарорат: -40°C ~ +65°C (тўлиқ юкламада -20°C ~ +50°C)
· Шовқин даражаси:  ≤ 65 дБ
· Маҳсулот ўлчами: 850 × 750 × 1800 мм
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	GB/T терминалларига эга 240 кВт қувватли гуруҳли қувватлаш қурилмаси.
· Электр таъминоти: 3P+N+PE
· Кириш кучланиши: 400 В AC ±10% (ўзгарувчан ток)
· Чиқиш кучланиши: 50 В DC ~ 1000 В DC (ўзгармас ток)
· Частота: 45 Гц ~ 65 Гц
· Максимал ФИЭ (Фойдали иш коэффициенти): ≥95%
· Қувват коэффициенти: >0.99
· Гармоник бузилиш коэффициенти (THDi): ≤3%
· Чиқиш каналлари: 6 * 400 А
· Экран: 8 дюймли LCD экран
· Фавқулодда тўхтатиш тугма: мавжуд
· Тил: Инглиз тили (бошқа тилларни созлаш имконияти билан)
· Уланиш (алоқа): Стандарт: 4G / Ethernet LAN; Долзарблиги бўйича (ихтиёрий): Wi-Fi
· Платформа протоколи: OCPP 1.6J
· Ишчи намлик: 5% RH ~ 95% RH
· Ишчи баландлик (денгиз сатҳидан): ≤2000 м
· Ишчи ҳарорат: -30 °C ~ +50 °C
· IP ҳимоя даражаси (чанг ва намликдан): IP55
· IK ҳимоя даражаси (зарбага чидамлилик): IK10 (экран учун IK08)
· Совитиш тизими: Ҳаво орқали совитиш (ҳаволи)
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